**数采项目软件自测报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **软件版本** | | A10770 | | **测试日期** | 20190606 | | |
| **配套环境** | | 成研测试平台+数采A | | | | | |
| **序号** | **测试内容** | | **测试步骤** | | | **自测结果** | **互测结果** |
| 1 | 华为逆变器自发现开站 | | 1. 模拟器配置10台逆变器 2. 观察平台是否成功展示设备 | | | 通过 |  |
| 2 | 数据展示 | | 1、比对模拟器和平台上的数据，判断正确性 | | | 通过 |  |
| 3 | 问题单754：【外场】【科旺纺织】数采上报南向设备通信中断告警后，平台上清除该告警后复位数采，数采未重新上报南向设备通信中断告警 | | 1. 正常建站，数据正确上报并展示 2. 断开模拟器后产生断链告警 3. 清除平台上的断链告警 4. 重启数采 5. 数采启动后重新上报告警 | | | 通过 |  |
| 4 | 问题单759：【尚明电力塘底电站】数采夜间补采，存在上报错误现象（非0值以0上报，导致平台报表计算错误） | | 1. 正常建站，数据正确上报并展示； 2. 断开模拟器3个小时； 3. 补采断开3个小时中间的第二个小时的数据 4. 数采不再补采上报0值 | | | 通过 |  |
| **自测结论** | | \*测试通过    测试人：戴臻 | | | | | |
| **互测结论** | | \*    测试人： | | | | | |